[image: ]WISHBONE - ЗАТОЧКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Для тупых и сломанных свёрл всех размеров до 1/8 дюйма.
Wishbone - приспособление для заточки свёрл разработанно для того, чтобы любой человек без особого умения мог заточить затупившиеся или сломанные спиральные сверла за несколько минут. После заточки свёрла работают практически "как-новое".
Этот метод заточки свёрл может быть изучен очень быстро, и это даст вам ПЕРВОКЛАССНЫЕ результаты каждый раз, если вы будете внимательно следовать инструкции.

Набор включает в себя:
1 Приспособление Wishbone - точилка и восстановитель свёрл.
4 цанги (0,  1/16,  3/32,  1/8 дюйма.)
1 Оправка/шаблон для установки вылета сверла.
1 Окулярная Лупа.
1 Камень (точильный/абразивный)
1 футляр для хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Заточка тупого сверла.
1. Открутите винт с накаткой от корпуса, из прилагаемого набора подберите цангу, соответствующую диаметру сверла.
[image: ]2. Вставьте сверло в цангу и установите цангу со сверлом в корпус приспособления Wishbone, несильно подтяните цангу винтом с накаткой так, чтобы сверло не выпадало и была возможность его перемещать и вращать с небольшим усилием.

3. Используя окулярную лупу поверните сверло так, чтобы обе режущие кромки сверла были параллельны плоскости рычагов. Смотри рисунок 2.
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4. Используя прилагаемый шаблон отрегулируйте вылет сверла так, как это показано на рисунке 3.
После регулировки повторно проверьте расположение режущих кромок сверла согласно пункту 3, при необходимости повторите настройки, пункт 3 и 4.
Прилагаемый в наборе шаблон является прецизионным, и необходим для обеспечения правильной установки угла 59° с вертикалью (т. е. 118° между двумя режущими кромками сверла). 
Внимательность и аккуратность при проведении этой простой настройки обеспечит точные углы заточки сверла.
5. Подтяните винт с накаткой для надёжной фиксации сверла.


6. Расположите Wishbone вертикально на абразивном камне как показано на рисунке 4, затрачиваемой стороной/ кромкой сверла к себе.
[image: ]Несильно прижимая сверло к камню делаем движение от себя одновременно наклоняя Wishbone влево на небольшой угол, для обеспечения затыловочного угла. 

 Прекратите движение не доходя до края камня, поднимите Wishbone и не касаясь абразива переместите Wishbone в начало камня.
Сделайте несколько проходов аналогично первому.
Важно!!
Производите заточку при движении только в одном направлении - от себя.
Плавно и равномерно наклоняйте Wishbone от начала и до конца движения при каждом проходе заточки.

7. Поверните Wishbone вокруг оси сверла и проведите аналогичное количество проходов заточки для второй стороны.
8. Проверяйте прогресс заточки используя окулярную лупу, и повторяйте пункты 6 и 7 инструкции до тех пор, пока сверло не будет удовлетворительно заточено.
Обычно для этого требуется 3 или 4 прохода заточки на каждой режущей кромке.
9. Заканчивать заточку необходимо одним движением несильно прижимая для каждой стороны, это удалит заусенец на режущей кромке.

У сломанных или сильно изношенных свёрл необходимо аккуратно сточить поврежденную часть, затем сформировать небольшой конус и только потом проводить заточку в приспособлении Wishbone.
После первичной заточки сверла в   Wishbone, рекомендуется проверить правильность установки сверла согласно пунктам 3 и 4 инструкции.
Внимание!!
На хорошем абразиве тонкие сверла быстро стачиваются!!
После 20ти проходов по абразиву рекомендую шаблоном проверить вылет сверла, а также проверить расположение режущих кромок, и при необходимости отрегулировать согласно пункту 3 и 4.
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