
	Основой колеса является центральная часть со спицами .
Данная модель имеет спицы размером 0,6 мм шириной.
   1)Приклеиваем шину к ободу основы колеса .
   2)Втулку колеса приелеиваем к центру с другой стороны !

Кладем заготовку на стол принтера стороной , где втулка !
Обод находится над столом , греем до 80 градусов (примерно)
спицы будут размягчаться и можно нажимать на внешний обод,
пока он не ляжет на стол своими краями. 
Фиксируем небольшим грузом , отключаем нагрев.

Получилась половинка спицевого колеса )
 